state.PinePhone {
	control.1 {
		iface CARD
		name 'Headphone Jack'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.2 {
		iface CARD
		name 'Headset Microphone Jack'
		value false
		comment {
			access read
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.3 {
		iface MIXER
		name 'AIF1 AD0 Capture Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 192'
			dbmin -9999999
			dbmax 2400
			dbvalue.0 -9999999
			dbvalue.1 -9999999
		}
	}
	control.4 {
		iface MIXER
		name 'AIF1 DA0 Playback Volume'
		value.0 160
		value.1 160
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 192'
			dbmin -9999999
			dbmax 2400
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.5 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 ADC Capture Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 192'
			dbmin -9999999
			dbmax 2400
			dbvalue.0 -9999999
			dbvalue.1 -9999999
		}
	}
	control.6 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 DAC Playback Volume'
		value.0 160
		value.1 160
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 192'
			dbmin -9999999
			dbmax 2400
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.7 {
		iface MIXER
		name 'ADC Capture Volume'
		value.0 0
		value.1 0
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 192'
			dbmin -9999999
			dbmax 2400
			dbvalue.0 -9999999
			dbvalue.1 -9999999
		}
	}
	control.8 {
		iface MIXER
		name 'DAC Playback Volume'
		value.0 160
		value.1 160
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 2
			range '0 - 192'
			dbmin -9999999
			dbmax 2400
			dbvalue.0 0
			dbvalue.1 0
		}
	}
	control.9 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Volume'
		value 40
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 63'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 -2300
		}
	}
	control.10 {
		iface MIXER
		name 'Mic1 Playback Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.11 {
		iface MIXER
		name 'Mic1 Boost Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin 0
			dbmax 4200
			dbvalue.0 2400
		}
	}
	control.12 {
		iface MIXER
		name 'Mic2 Playback Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.13 {
		iface MIXER
		name 'Mic2 Boost Volume'
		value 1
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin 0
			dbmax 4200
			dbvalue.0 2400
		}
	}
	control.14 {
		iface MIXER
		name 'ADC Gain Capture Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.15 {
		iface MIXER
		name 'Line In Playback Volume'
		value 3
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 7'
			dbmin -450
			dbmax 600
			dbvalue.0 0
		}
	}
	control.16 {
		iface MIXER
		name 'Line Out Playback Volume'
		value 24
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 -1050
		}
	}
	control.17 {
		iface MIXER
		name 'Earpiece Playback Volume'
		value 25
		comment {
			access 'read write'
			type INTEGER
			count 1
			range '0 - 31'
			dbmin -9999999
			dbmax 0
			dbvalue.0 -900
		}
	}
	control.18 {
		iface MIXER
		name 'AIF1 AD0 Stereo Capture Route'
		value.0 Stereo
		value.1 Stereo
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 2
			item.0 Stereo
			item.1 'Reverse Stereo'
			item.2 'Sum Mono'
			item.3 'Mix Mono'
		}
	}
	control.19 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 ADC Stereo Capture Route'
		value.0 Stereo
		value.1 Stereo
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 2
			item.0 Stereo
			item.1 'Reverse Stereo'
			item.2 'Sum Mono'
			item.3 'Mix Mono'
		}
	}
	control.20 {
		iface MIXER
		name 'AIF3 ADC Source Capture Route'
		value None
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 None
			item.1 'AIF2 ADCL'
			item.2 'AIF2 ADCR'
		}
	}
	control.21 {
		iface MIXER
		name 'AIF1 Slot 0 Digital ADC Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.22 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 Digital ADC Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.23 {
		iface MIXER
		name 'AIF1 Data Digital ADC Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.24 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 Inv Digital ADC Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.25 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 ADC Mixer AIF1 DA0 Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.26 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 ADC Mixer AIF2 DAC Rev Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.27 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 ADC Mixer ADC Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.28 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 DAC Source Playback Route'
		value AIF2
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 AIF2
			item.1 AIF3+2
			item.2 AIF2+3
		}
	}
	control.29 {
		iface MIXER
		name 'AIF1 DA0 Stereo Playback Route'
		value.0 Stereo
		value.1 Stereo
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 2
			item.0 Stereo
			item.1 'Reverse Stereo'
			item.2 'Sum Mono'
			item.3 'Mix Mono'
		}
	}
	control.30 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 DAC Stereo Playback Route'
		value.0 'Reverse Stereo'
		value.1 'Reverse Stereo'
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 2
			item.0 Stereo
			item.1 'Reverse Stereo'
			item.2 'Sum Mono'
			item.3 'Mix Mono'
		}
	}
	control.31 {
		iface MIXER
		name 'AIF1 Slot 0 Digital DAC Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.32 {
		iface MIXER
		name 'AIF2 Digital DAC Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.33 {
		iface MIXER
		name 'ADC Digital DAC Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.34 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Source Playback Route'
		value.0 DAC
		value.1 DAC
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 2
			item.0 DAC
			item.1 Mixer
		}
	}
	control.35 {
		iface MIXER
		name 'Headphone Playback Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.36 {
		iface MIXER
		name 'Line Out Source Playback Route'
		value.0 Stereo
		value.1 Stereo
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 2
			item.0 Stereo
			item.1 'Mono Differential'
		}
	}
	control.37 {
		iface MIXER
		name 'Line Out Playback Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.38 {
		iface MIXER
		name 'Earpiece Source Playback Route'
		value DACR
		comment {
			access 'read write'
			type ENUMERATED
			count 1
			item.0 DACR
			item.1 DACL
			item.2 'Right Mixer'
			item.3 'Left Mixer'
		}
	}
	control.39 {
		iface MIXER
		name 'Earpiece Playback Switch'
		value true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 1
		}
	}
	control.40 {
		iface MIXER
		name 'Mic1 Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.41 {
		iface MIXER
		name 'Mic2 Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.42 {
		iface MIXER
		name 'Line In Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.43 {
		iface MIXER
		name 'DAC Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.44 {
		iface MIXER
		name 'DAC Reversed Playback Switch'
		value.0 true
		value.1 true
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.45 {
		iface MIXER
		name 'Mic1 Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.46 {
		iface MIXER
		name 'Mic2 Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.47 {
		iface MIXER
		name 'Line In Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.48 {
		iface MIXER
		name 'Mixer Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
	control.49 {
		iface MIXER
		name 'Mixer Reversed Capture Switch'
		value.0 false
		value.1 false
		comment {
			access 'read write'
			type BOOLEAN
			count 2
		}
	}
}
state.sun9ihdmi {
	control.1 {
		iface PCM
		name 'Playback Channel Map'
		value.0 0
		value.1 0
		value.2 0
		value.3 0
		value.4 0
		value.5 0
		value.6 0
		value.7 0
		comment {
			access read
			type INTEGER
			count 8
			range '0 - 36'
		}
	}
	control.2 {
		iface PCM
		name 'IEC958 Playback Mask'
		value ffffffffff000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
		comment {
			access read
			type IEC958
			count 1
		}
	}
	control.3 {
		iface PCM
		name 'IEC958 Playback Default'
		value '0400000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access 'read write'
			type IEC958
			count 1
		}
	}
	control.4 {
		iface PCM
		name ELD
		value '0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000'
		comment {
			access 'read volatile'
			type BYTES
			count 128
		}
	}
}
